|  |
| --- |
| Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға 4-қосымша |

**Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма**

      Қызмет көрсетудің техникалық тапсырмасы келесі кезеңдерден тұрады:  
      1) қызмет көрсетудің нақты мақсатын анықтау;  
      2) қойылған мақсаттарға, олардың көлеміне (санына), қызмет көрсетудің мерзіміне барынша қол жеткізуге мүмкіндік беретін көрсетілетін қызметтердің құрамына кіретін іс-әрекеттердің тізбесін анықтау;  
      3) көрсетілетін қызметті ұсынатын мамандардың қажетті біліктілігінің деңгейін анықтау;  
      4) көрсетілетін қызметті орындаушының тапсырыс беруші алдында есеп беру тәртібін анықтау.  
      Қызмет көрсетудің техникалық тапсырмасы мыналарды:  
      1) тапсырыс берушіге қажетті қызметтердің қысқаша сипаттамасымен көрсетілетін қызметтердің атауын және пайдалану мақсаты: бейне бақылау жүйесін жинақтау жөніндегі қызметтер, **қызмет құнына барлық шығындар кіреді, оған қоса қызмет көрсету кезіңде қолданылатын шығын материалдары, тауарлар кіреді;**

      2) тапсырыс берушінің нақты қажеттіліктерін ескере отырып орындаушыдан талап етілетін көрсетілетін қызметтердің тізбесі мен іс-әрекеттердің көлемін (санын):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Қызметтер** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** |
| 1 | HCVR5232AN-X H.265+ бейне тіркеуішін орнату  32-каналдық бейне тіркеуіш DAHUA, Пентабрид: HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP, кіріктірме процессор, LINUX, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, Multi-screen 1/4/8/9/16/25/36, OSD, Trigger Events: Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips, 2 SATA Ports, up to 8TB, 2 USB, RS485, HDCVI - 32, IP Camera - 32 канала до 5MP, Max 128Mbps, Audio In/Out 1/1, RCA, H.264+/H.264, 1080P, | дана | 2 |
| 2 | Бейне бақылау жүйесі үшін мамандырылған қатты дискісін орнату, көлемі 2 ТВ, | дана | 2 |
| 3 | HAC-HFW1000RP Бейне камерасын орнату  1 МП 720p цилиндрлік дала видео камерасы 4 форматтарында жұмыс жасай алады. HDVCI, AHD, HDTVI и аналог, күндіз/түн (ICR) видеокамера, 1/2.7" CMOS, 0.02 Лк/F2.0(день), 0 Лк c Ик, f=3.6. Функции: 2D-DNR, AWB, AGC, BLC. Smart ИК подсветка 20 метр. Переключение: HD/SD. IP67, DC 12В/4Вт, ф70х154 мм. Материал: пластик | дана | 26 |
| 5 | Клемма негізі бар ажыратқыш қуатын орнату | дана | 26 |
| 7 | PFM800-4MP, 4MPдо 200м, 1080P до 250, 720Р до 400м-ге дейін пассивтік қабылдағыш-таратқышын орнату | дана | 26 |
| 8 | 12В/5А, металл қуат блогын орнату, | дана | 5 |
| 9 | Кабель РК-75-2-11А | м | 2000 |
| 10 | ШВВП 2х0,5 | м | 1800 |
| 11 | жүйелік блок, перне, тышқан | дана | 1 |
| 12 | теледидар 32" | дана | 1 |
| 13 | Кабельді жинақтау | м | 2000 |
| 14 | Бейнекамераны жинақтау | дана | 26 |
| 15 | Бейнетіркеуішті күйге келтіру | дана | 2 |

      3) нақты мекенжайы (мекенжайлары) көрсетілген қызмет көрсетудің орнын –Петропавл қ. Ғ.Мүсірепов к.28;  
 4) қызмет көрсету мерзімі (кезеңі): шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн;

      5) қызметтерді аяқтау және тапсыру бойынша техникалық және басқа да құжаттарды тапсырыс берушіге беру бойынша шарттарды - шот-фактура, көрсетілген қызмет актісі.  
 6) қызметтер нәтижесінің сапасына кепілдіктің мерзімі бойынша талаптарды (тапсырыс берушіге лайықты ең төменгі немесе қатаң белгіленген мерзім) қамтиды – атқарылған жұмыстар мен тауарларға кепілдік мерзімі қызмет актісіне қол қойған күннен бастап 1 (бір) жыл.

08.05.2019 ж

      Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Қ. Ахметова   
           М.О.