|  |
| --- |
|  |
|  | Приложение 4  к Типовой конкурсной документации |
|  | по выбору поставщика товаров и услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка |

**Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика  
услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка**

      Техническое задание на оказание услуги состоит из следующих этапов:  
      1) определение конкретной цели получения услуги;  
      2) определение перечня действий, входящих в состав услуги, позволяющих максимально достигнуть поставленной цели, их объема (количества), сроков оказания услуг;  
      3) определение уровня необходимой квалификации специалистов, предоставляющих услугу;  
      4) определение порядка отчетности исполнителя услуг перед заказчиком.  
      Техническое задание на оказание услуг включает в себя:  
      1) наименование и цели использования оказываемых услуг с указанием краткой характеристики того, выполнение каких услуг необходимо заказчику – услуги по текущему ремонту и техническому обслуживанию автомобилей ГАЗ 2705, ГАЗ 322132, KIA Cerato, работы по восстановлению неисправностей и приведение их состояния близкого к полному (не менее 80%) восстановлению ресурса, **в стоимость услуг входят все расходы, включая расходные материалы, запчасти, используемые при оказании услуг;**      2) перечень услуг и их объемы (количество) действий, требуемых от исполнителя с учетом реальных потребностей заказчика:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №/ | Наименование | Единица | Коли- |
|  | **ГАЗ - 322132 "Газель" и спец. автом. ГАЗ - 2705/2288** | |  |
| 1 | Замена фильтра маслянного | шт | 2 |
| 2 | Замена топливного фильтра тонкой и грубой очистки | шт | 2 |
| 3 | Замена воздушного фильтра | шт | 2 |
| 4 | Замена тормозных колодок( пер.) | шт | 2 |
| 5 | Замена тормозных колодок (задн.) | шт | 2 |
| 6 | Замена ремня генератора | шт | 2 |
| 7 | Замена свечей зажигания | шт | 4 |
| 8 | Замена катушек зажигания | шт | 2 |
| 9 | Замена шкворня в комплекте | ком | 2 |
| 10 | Замена наконечника на рулевые тяги | комп | 1 |
| 11 | Замена выжимного подшипника на коробку | шт | 1 |
| 12 | Замена корзина сцепления | шт | 1 |
| 13 | Замена лампочек одно и двухконтактных | шт | 4 |
| 14 | Замена галогеновых ламп ближнего и и дальнего света | шт | 4 |
| 15 | Замена термостата | ком | 1 |
| 16 | Замена водяной помпы на двигатель 406 | ком | 1 |
| 17 | Замена патрубка на двигателе | комп | 1 |
| 18 | Замена аккумулятора (свинцов.) 6 ст | шт | 1 |
| 19 | Замена тосола (5л.) | шт | 2 |
| 20 | Замена масла ТАД-17 | шт | 2 |
| 21 | Замена компенсатора | шт | 8 |
|  | **Kia Serato** |  |  |
| 1 | Замена масла и фильтра маслянного | шт | 1 |
| 2 | Замена фильтра воздушного (топливн.) | шт | 1 |
| 3 | Замена салонного фильтра | шт | 1 |
| 4 | Замена сайленблоков | шт | 4 |
| 5 | Замена стоек стабилизатора | шт | 4 |
| 6 | Замена масла и фильтра АКПП. | шт | 1 |
| 7 | Замена задних амортизаторов | шт | 2 |
| 8 | Замена антифриза | шт | 1 |
| 9 | Замена термостата | шт | 1 |
| 10 | Замена тормозных колодок( перед) | шт | 2 |
| 11 | Замена тормозных колодок (задн.) | шт | 2 |
| 12 | Услуга автоэлектрика | шт | 1 |

      4) место оказания услуг – поставщик должен находится на территории г. Петропавловск;  
      5) условия выполнения услуг, наличие необходимых материальных, финансовых и трудовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору об оказании услуги – наличие склада с неснижаемым запасом запасных частей (в объемах позволяющих проводить ремонт в срок не более 3 дней) в зависимости от объема и сложности работ, вспомогательные помещения, ремонтные участки;  
      6) сроки оказания услуг – по мере необходимости, по 31 декабря 2018 года;  
      7) условия по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров и оборудования – наличие собственных либо арендованных производственных площадей, приспособлений, инструмента и оборудования, запасных частей;  
      8) общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, методам и методики оказания услуг - текущий ремонт и техническое обслуживание автомобилей проводить согласно рекомендациям завода изготовителя, изложенное в Руководстве по эксплуатации, сервисной книжке с определенной периодичностью и в установленном порядке;

      9) условия по передаче заказчику технических документов по завершению и сдаче услуг – после завершения работ Поставщик должен предоставить Заказчику счет-фактуру, акт оказанных услуг;  
     10) условия по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период) – ремонт автомобилей должен производиться согласно предоставленным заявкам Заказчика. Ответственность за целостность и сохранность на автомобиле узлов, агрегатов, государственных номеров и.т.п (материальных ценностей) несет поставщик ;  
      11) условия по сроку гарантий качества на результаты услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки) – срок гарантий на выполненные работы не менее 1 (одного) года. При этом в случае поломки в гарантийный срок СТО устраняет поломку за свой счет.

12.02.2018 г.

  Директор Ахметова А.К.

М.П.